	远程庭审指挥室设备采购-智能化设备变更清单（附件二）

	合同清单
	变更清单
	变更说明

	一、
	原合同清单内变更部分
	　

	序号
	货物名称
	品牌\型号\规格
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)
	序号
	货物名称
	品牌\型号\规格
	数量
	单位
	单价(元)
	变更金额
	备注

	3
	视频处理器
	创美新 LVP300
支持VGA，HDMI,DVI输入接口。两路数字输入接口，一路VGA输入接口。
	2
	台
	5031.00 
	10062.00 
	1
	视频处理器
	唯奥 A6000
1、 输入
1.1） 12路输入接口，支持包括标清（SD）、高清（HD）和超高清（UHD）格式的各种视频信号
1.2） 其中6路4K2K@60Hz 超高清视频输入, 最高支持4096×2160@60Hz分辨率格式，其中：
HDMI2.0 × 4
DP1.2 × 2
1.3） 所有输入视频无缝切换，不黑屏，不花屏、闪屏
2、 多画面处理
2.1）4K多画面显示，4K任意开窗、叠加
2.2）4K无缝切换、淡入淡出切换
2.3）4K 输入画面任意截取
2.4）精细调整输入图像画质
2.5）画面边框，让多画面显示更清晰明确
2.6）16套预置模式，模式复制、模式备份
3、 输出
3.1）8路输出，同步拼接，8K2K带载
3.2）任意输入截取、任意输出大小和位置
3.3）精细调整输出图像画质
3.4）16套拼接模式，模式复制、模式备份
3.5）自动快速拼接 ， 根据LED单元屏的尺寸和位置，自动计算并设置拼接参数
3.6）自定义输出分辨率 ， 8路最高带载12800行，最宽带载17280点。以最少输出通道拼接带载最大像素LED显示屏
	1
	台
	24750.00 
	24750.00 
	序厅位置（4K多画面拼接处理器）（核算报价22400）

	5
	配电箱
	创美新 定制显示屏供电配电箱
定制显示屏供电配电箱。63A三相总开关，12路10A单相空开。铁质电箱，含配件。
	2
	套
	1454.00 
	2908.00 
	2
	配电箱
	皓业达 HXL-P-20KW
定制显示屏供电配电箱，PLC智能配电柜 20KW，可受中控控制。
定制显示屏供电配电箱。63A三相总开关，12路10A单相空开。铁质电箱，含配件。
	1
	套
	11600.00 
	11600.00 
	序厅位置（智能远程控制，可接受中控控制）（核算报价8000）

	8
	5.1声道功放
	雅马哈 RX-V377
1）强劲的5声道环绕声；
2）135W *5 (6 ohms, 1kHz, 10% THD, 1ch driven, JEITA)；
3）分离式放大器结构；
4）高清晰音频格式解码：Dolby TrueHD 和DTS-HD Master Audio；
5）所有声道均按192 千赫/24-位Burr Brown DACs 设计；
6）动态功率强劲，可实现低阻抗驱动；
7）低抖动PLL 电路，有助于实现声音与成像的最优化。
	7
	套
	2617.00 
	18319.00 
	3
	带前置广播功放
	迪士普MP300PIII（120W）
三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口。
100V,70V120W定压输出和4Ω定阻（平衡，不接地）输出。
有默音功能,便于插入优先广播。
各通道独立音量控制,高音和低音音调控制。
5单位LED电平表,甚易监察工作状态,输出短路保护并告警。
输出调整率由满载到空载，小于3dB
输出方式P1，70V、100V定压输出
辅助输出≥1V
输入Mic1,2,3：600Ω,≤3mV,不平衡
AUX1,2：10kΩ,≤300mV,不平衡
频响50Hz-16kHz(±3dB)
谐波失真<1%at1kHz,1/3额定输出电压
信噪比Mic1,2,3：>75dB
AUX1,2：>80dB
音调调节低音：±10dB（100Hz）
高音：±10dB（10kHz)
保护交流保险丝,直流输出，过载,短路。
默音功能Mic1输入覆盖其它输入（衰减0到-30dB）
	6
	套
	2056.00 
	12336.00 
	序厅1套、虚拟翻书1套、基层院1套、天花音乐1套、大案回顾1套、照片墙1套（核算报价810）

	10
	拍照摄像头
	罗技 C930e
分辨率：1920*1080；对比度良好；宽动态良好，逆光、暗光处理良好；提供SDK开发包，提供WEB API接口。
	1
	套
	2907.00 
	2907.00 
	4
	拍照单板相机
	佳能80D
佳能80D 18-135套机，配置220V电源供电适配器
	1
	套
	9634.00 
	9634.00 
	序厅位置

	11
	激光工程投影机1
	NEC NP-P502UL
1）激光工程投影机；
2）5200流明；
3）1920*1200。
	6
	台
	31304.00 
	187824.00 
	5
	激光工程投影机1
	光峰AL-FX600
1、采用ALPD单色激光四色荧光粉色轮成像技术，纯激光光源,光源不含Hg（不接受混合光源）；
2、显示技术：DLP显示技术,DMD芯片面板尺寸≥0.65吋；
3、标准分辨率: ≥1024x768（ISO21118标准）；
4、亮度：≥6000ANSI流明；
5、对比度：≥35000：1（ISO21118标准）；
6、支持手动镜头变焦，变焦比例≥1.8倍；
7、支持垂直水平方向手动镜头位移，垂直方向≥45%，水平方向≥20%；
8、色域：色域覆盖面积大于REC.709标准
9、自动垂直梯形矫正≥±40度；
10、标准亮度模式光源寿命≥20000小时；
11、功耗：标准亮度模式工作功率≤380W，待机功率＜0.5W；
12、内置测试图片模板；
13、3D技术：多种3D模式，支持DLP link3D;3DTVPLAY立体投影，支持蓝光3D视频播放；
14、输入信号支持1920*1200@60Hz；；
	1
	台
	54026.84 
	54026.84 
	虚拟翻书设备，（官网报价13.8万，淘宝渠道销售38000-53000均有，无法评估价格合理性）

	12
	投影机短焦镜头
	视美乐 YF-ELW30CA
国产短焦镜头,定焦,变焦比：0.8:1
	7
	台
	5087.00 
	35609.00 
	6
	长焦镜头
	光峰AL-160MA
投射比：1.62-2.92：1
	1
	个
	7500.00 
	7500.00 
	虚拟翻书装置

	27
	55寸液晶拼接屏
	巡视 XS-J55
1）屏幕尺寸 ： 55寸；
2）面板：工业级面板；
3）图像长宽比： 16:9；
4）亮度 ： 500d/m2； 
5) 对比度 ： 4000:1；
6）色温 ： 10000K；
7）可视角度(H/V) 178/178度；
8) 物理拼缝 ：上下拼缝3.5mm，左右拼缝3.5mm；
9）厚度 ： 68.5±1mm；
10) 电源 ： AC 100~240V,50/60,Universal,±10%；
11）功率 ： 198W（正常工作状态下）； 
12) 最佳分辨率： 1920X1080；
13）安装方式 ：壁挂式；
14)输入输出接口 VGA、HDMI、YPbPr、DVI、AV可选。
	28
	台
	6149.00 
	172172.00 
	7
	55寸液晶拼接屏
	[bookmark: _GoBack]巡视 XS-J55M
1）屏幕尺寸：55寸；
2）面板：工业级面板；
3）图像长宽比： 16:9；
4）亮度：500d/m2； 
5) 对比度：4000:1；
6）色温：10000K；
7）可视角度(H/V) 178/178度；
8) 物理拼缝：上下拼缝1.7mm，左右拼缝1.7mm；
9）厚度：68.5±1mm；
10) 电源：AC 100~240V,50/60,Universal,±10%；
11）功率 ： 198W（正常工作状态下）； 
12) 最佳分辨率： 1920X1080；
13）安装方式 ：壁挂式；
14)输入输出接口 VGA、HDMI、YPbPr、DVI、AV可选。
	26
	台
	11895.00 
	309270.00 
	大案回顾4台、照片墙8台、基层院14台（微调：型号为巡视 XS-J55M，物理拼缝：上下拼缝1.7mm，左右拼缝1.7mm）

	31
	红外触摸框
	巡视 K0303
1）55寸2*3红外触摸框；
2）多点触摸。 
	4
	套
	7826.00 
	31304.00 
	8
	红外触摸框2
	巡视 K0207
1）55寸2*7红外触摸框；
2）多点触摸。 
	1
	套
	39333.00 
	39333.00 
	基层院

	
	
	
	
	
	
	
	9
	红外触摸框3
	巡视 K0204
1）55寸2*4红外触摸框；
2）多点触摸。 
	1
	套
	18750.00 
	18750.00 
	照片墙

	32
	43寸触摸一体机
	巡视 XS-C43CBA
1）显示尺寸43寸；
2）显示比例:16：9；
3）液晶屏物理分辨率:1920（H) X 1080(V)；
4）触摸方式:红外多点触摸；
5）CPU:I5；
6）内存:4G；
7）硬盘:128G SDD；
8）操作系统:Windows7旗舰版；
9）显卡:集成；
10）声卡:集成。
	3
	台
	7151.00 
	21453.00 
	10
	43寸触摸一体机
	巡视 XS-C43CBA
显示尺寸43寸
显示比例:16：9
液晶屏物理分辨率:1920（H) X 1080(V)
触摸方式:红外多点触控
CPU:I7
内存:8G
硬盘:128G SDD
操作系统:Windows10专业版（64位）
显卡:Intel HD G630
声卡:集成
功能：内置毛笔书写软件
	1
	台
	13500.00 
	13500.00 
	电子留言台1台（微调：触摸方式为电容触控；CPUI7,内存8G,显卡Intel HD G630，内置毛笔书写软件）

	
	
	
	
	
	
	
	
	43寸触摸一体机
	巡视 XS-C43CBA
显示尺寸43寸
显示比例:16：9
液晶屏物理分辨率:1920（H) X 1080(V)
触摸方式:电容触控
CPU:I7
内存:8G
硬盘:128G SDD
操作系统:Windows10专业版（64位）
显卡:Intel HD G630
声卡:集成
	1
	台
	13500.00 
	13500.00 
	深检日报1台（微调：触摸方式为电容触控；CPUI7，内存8G，显卡Intel HD G630）

	33
	43寸一体机落地支架
	巡视 ZJ-43
43寸一体机落地支架。
	3
	套
	1677.00 
	5031.00 
	11
	43寸一体机落地支架
	神飞 定制
43寸一体机落地支架，根据现场实际需求定制。
	1
	套
	8950.00 
	8950.00 
	深检日报设备
（根据现场实际需求定制）

	小  计
	487589.00 
	小   计
	523149.84 
	　

	二、
	原合同清单内增加部分
	　

	序号
	货物名称
	品牌\型号\规格
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)
	序号
	货物名称
	品牌\型号\规格
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	天花音箱
	博士 DS16F
1）频率响应：90Hz-16kHz(-3dB)；
2）持续功率处理：70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 16W 100V-2W, 4W, 8W, 16W16W；
3）8Ω连续/阻抗：70V/100V或8Ω；
4）灵敏度：84dB-SPL/1W@1m粉红噪声；
5）最大声输出：96dB-SPL@1m(平均值)102dB-SPL@1m (峰值)；
6）辐射角度:140o。
	4
	个
	1163.00 
	4652.00 
	大案回顾2个，照片墙2个

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	屏幕控制软件
	巡视 Wall Control
1）拼接屏配套控制软件；
2）全中文界面大屏控制软件，有模式管理、预案管理、外围设备管理、调节控制每个屏亮度等功能； 
3）功能强大、操作简单。
	1
	套
	895.00 
	895.00 
	基层院

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	配置主机2
	多米空间 DM7000
1）CPU:i7；
2）内存：16G DDR3 1600；
3）显卡：256G固态硬盘。
	3
	台
	10174.00 
	30522.00 
	基层院1台、大案回顾1台、照片墙1台

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4
	电源时序器
	多米空间 DM8
1）提供标准RS232和RJ45控制接口，与中控对接。
2）可中控控制或者手动控制电源开关。
3）8路设计，单路最大功率1500W。
	1
	套
	2617.00 
	2617.00 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5
	翻书传感器套件
	多米空间 翻书V1.0
1）通过感应器感应书页翻动方向实现内容翻页。感应实物书膜左右翻动位置变化；通过识别实物书膜每一页的位置，控制数字内容切换。
2）技术类型：射频感应技术；感应距离：30CM；
3）感应器数量：左右两个感应器协同工作；数据接口：USB数据接口；
	2
	套
	7267.00 
	14534.00 
	虚拟翻书装置（1套1页纸）

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6
	控制平板
	Apple iPad mini 4
7.9英寸金属轻薄智能电脑128G Wifi版高清迷你便携式。
	1
	套
	4332.00 
	4332.00 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	7
	42U机柜
	精致 JZ-FA6942
精致42U标准机柜，含层板，机柜螺丝。
	1
	套
	3198.00 
	3198.00 
	　

	　
	　
	小   计
	60750.00 
	　

	三、
	合同清单外增加部分
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	中控主机
	多米空间 ZK8116
1、采用32位内嵌式ARM处理器；
2、512M内存；
3、主机自带最多4路可编程串口接口，自定义RS-232\RS-485\IR等接口；
4、8路可编程RS-232控制接口，有2路具有双向通讯功能，其中4路可设定为RS-485口；
5、中文图形化界面编程软件，控制界面用户自定义，支持JPG\PNG\ICO\BMP\GIF等常用图像格式，图形界面支持文本、3D按钮、多态按钮、非规则按钮特效。
6、人机操作界面可选用iPad、Android系统平板电脑和Windows系统；
7、1路以太网Ethernet接口，自带WIFI，符合IEEE 802.11b\n\g标准；
8、内嵌式红外学习器，红外代码可以保存独立文件，方便调试和维护；
9、中控主机代码编程软件，支持ASCII与HEX格式写入；
10、可将各种设备的控制代码，单独保存PRT文件，建立代码库，方便调试和维护；
11、支持串口、无线WIFI导入工程文件；
12、2U标准机架式机箱，铝合金前面板。
13、中文图形化编辑操作界面；
14、支持JPG\PNG\ICO\BMP\GIF等常用格式图片；
15、支持通过无线WIFI导入到iPad；
16、支持生成安卓系统工程界面和Windows工程界面
	1
	台
	50000.00 
	50000.00 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	中控主机软件
	多米空间 ZK-V1.0
内置于中控主机的接收命令发送命令的软件
	1
	套
	56000.00 
	56000.00 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	3
	显示器安装支架
	神飞 定制
液压壁装前维护支架
	19
	套
	960.00 
	18240.00 
	电子留言台1套、大案回顾4套、基层院14套

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	4
	显示器扩展支架
	神飞 定制
根据背部安装空间定制。
	1
	套
	1800.00 
	1800.00 
	电子留言台1套

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5
	玻璃安装框架1
	神飞 定制
根据现场定制；4.8米*2.43米(具体尺寸以现场定制为准 )
	11.66
	平方
	985.00 
	11485.10 
	基层院

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	6
	玻璃安装框架2
	神飞 定制
根据现场定制；2.45米*1.44米(具体尺寸以现场定制为准 )
	3.53
	平方
	985.00 
	3477.05 
	大案回顾

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	7
	玻璃安装框架3
	神飞 定制
根据现场定制；4.9米*1.44米(具体尺寸以现场定制为准 )
	7.06
	平方
	985.00 
	6954.10 
	照片墙

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	8
	摄像机升降架
	红太阳 定制
釆用多节圆铝杆组成的竹节推杆。    
顶升行程2.0米（可按需定制行程）。  
采用220伏交流电源。功率20W。    
承载25公斤。    
工作噪音小于45db(A计权）。    
电子遥控设置定位，自动记忆功能。    
操作方式：遥控、线控、RS一485中控。
配置照像机安装配件。
	1
	套
	4500.00 
	4500.00 
	序厅

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	9
	拍照补光系统
	神牛SK400II
引闪器*1，摄影灯400W闪光灯*3，标准灯罩*3
	1
	套
	4808.00 
	4808.00 
	序厅

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	10
	KVM切换器
	EVELAN A1816AU-SL
四合一VGA-USB  KVM  16口18.5"液晶机架KVM控制台（含16根服务器接口线缆）
	1
	套
	9600.00 
	9600.00 
	由8路增加到16路，自带显示器及键盘。

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	11
	电源管理器
	多米空间 DG108
1、8路强电、弱电通断控制；
2、具有时序开启与关闭功能，间隔时间可编程；
3、采用30A大功率继电器，带常开常闭接口；
4、采用软件ID分址，最大可级联255台；
5、内置RS-232和RS485接口，通过拨码开关切换；
6、有按键应急开关；
7、壁挂式设计，避免强电对音视频信号干扰；
8、每路独立LED状态指示；
	2
	套
	5000.00 
	10000.00 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	12
	串口分控主机
	多米空间 CK108
一进8出串口扩展仪，支持1路串口公头输入和8路串口母头输出；
·全硬件设计，支持任意波特率和任何协议格式；
·数据发送和接收无任何延迟；
·可以多台级联使用；
·可以实现1台主机控制多台从机；
·可以实现多台主机控制1台从机；
·上电接线后自动输出，无需任何切换
· 直流12V供电；
	2
	台
	5600.00 
	11200.00 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	13
	大屏拼接器
	蓝光数芯 LG-S88D1404
专业的系统解决方案，可为用户定制超高分辨率完美显示，分辨率可达到N×M，N=1920*n(列)，M=1080*m(行)为用户提供完美的细致图像显示。可实现7560*3840（2行7列）点阵的动态底图显示，可叠加显示几近直通的视频和RGB/VGA信号。HDMI信号14路输出；4路采集输入总分辨率可以达到：7560*3840。
	1
	台
	39500.00 
	39500.00 
	基层院

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	14
	红外感应
	神飞 定制
红外感应装置，自动化感应人体，控制程序二次开发WIN版。
	1
	台
	17000.00 
	17000.00 
	天花音乐

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	15
	千兆级AP
	普联TL-AP902C-PoE
	7
	台
	375.00 
	2625.00 
	合同清单只有1个

	　
	　
	小   计
	247189.25 
	　

	　
	　
	 合   计
	831089.09 
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